В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 году при работе во время коронавируса  все помещения в здании Детской филармонии оснащены оборудованием, необходимым для безопасного посещения. 
	№
	Наименование
	Характеристики
	фото

	1
	Маски (медицинские) 
	медицинские
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	2
	Перчатки виниловые одноразовые 
	Без напыления
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	3
	Антисептик для рук 

Не менее 70 % спирта

 С распылителями
	Кожный антисептик на спиртовой основе
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	4
	Бесконтактный инфракрасный термометр BERRCOM JXB-178

Договор есть


	Характеристики термометра JXB-178

Транспортные характеристики

Вес брутто (ед)

0,156 кг

Вес нетто (ед)

0,105 кг


	
[image: image4]

	5
	Облучатель бактерицидный ОБН 97-2*30-005 ЭПРА


	Размеры, мм930х170х5
Мощность,

 Вт 2x30

ЦокольG13

Степень защиты IP20

Тип ПРА ЭПРА (А3)

Тип лампы UV

Работает в отсутствии людей.
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	6
	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный "ОДВ": облучатель-рециркулятор закрытого типа ("ОДВ-РБ") (ОДВ-РБ-1000)


	Тип: Высокопроизводительный УФ-рециркулятор воздуха настенный  для больших помещений.

Габариты: 160х130х1050 мм; 
Производительность:200 м³/ч

Объем помещения:  1000 м2

Площадь помещения: 200 м2

Общая мощность: 250 Вт

Работает в присутствии людей.
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	7
	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный "ОДВ": облучатель-рециркулятор закрытого типа ("ОДВ-РБ") (ОДВ-РБ-2000)

	Тип: Высокопроизводительный УФ-рециркулятор воздуха настенный  для больших помещений. Имеет быстросъемный пылевой фильтр. Может работать как мобильная установка обеззараживания воздуха.
Габариты: 260Х400Х1350мм; 

Производительность:350 м³/ч

Объем помещения:  2000 м2

Площадь помещения: 400 м2

Общая мощность: 400 Вт

Работает в присутствии людей.
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	Дозатор для дезинфицирующих средств BXG-AD-1100, батарейки Durasell Ultra           (4 шт) в комплекте

(В концертную зону)
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	9
	Дозатор для дезинфицирующих
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	10
	Дозатор для дезинфицирующих

На ножке
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	11
	Бесконтактный аппарат для дезинфекции рук.


	Данный Аппарат дезинфекции предназначен для бесконтактной обработки рук дезинфицирующим составом (жидким антисептиком). Автоматический дозатор кожного антисептика имеет несколько режимов работы. Двухкамерный дезинфектор удобен для использования как для взрослых, так и для детей, а также для людей с ограниченными возможностями. В верхней и нижней части устройства на удобной высоте находятся камеры дезинфекции с сенсорными диспенсерами, которые срабатывают автоматически, как только руки окажутся под датчиком.
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	12
	Терминал доступа DS-K1T671TM-3XF является терминалом распознаванием

лиц с функцией фильтрации температуры

ПЛЮС

Сопутствующая аппаратура для регистрации, сохранения записей, с мониторами для контроля, монтажом и наладкой
	● Неохлаждаемый микроболометрический детектор (оксид ванадия) для измерения температуры

● Диапазон измерения температуры: от 30 °C до 45 °C, точность: ± 0.5 °C (без калибратора)

● Расстояние распознавания лиц: от 0.3 до 3 м

● Режим быстрого измерения температуры: детекция лица и измеряет температуру поверхности кожи без

идентификации

● Доступно несколько режимов аутентификации: карта + температура, лицо + температура, карта + лицо +

температура и т. д.

● Тревога отсутствия маски

Если на распознающем лице нет маски, устройство выдаст голосовое напоминание. В то же время,

аутентификация или учет рабочего времени действительна.

● Принудительная тревога при отсутствии маски

Если на распознающем лице нет маски, устройство выдаст голосовое напоминание. В то же время,

аутентификация или учет рабочего времени не удастся.

● Отображает результаты измерения температуры на странице аутентификации

● Запускает голосовую подсказку при обнаружении 
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В обязательном порядке все сотрудники и работники проходят внеплановый инструктаж по охране труда при работе в условиях новой коронавирусной инфекции Covid-19, первичный инструктаж на рабочем месте по профилактике коронавируса, изучили  инструкции по охране труда при использовании бактерицидного облучателя-рециркулятора воздуха закрытого типа, порядок действий при выявлении у сотрудника или обучающегося признаков коронавируса.
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